#include "at89x52.h"
		org		0000h

basla:	
		mov		p1,#00h  // butun ledler sonuk
		clr		c
		mov		a,p3
		subb	a,p0  ; cikartma islemi yaptim
		// eger cikartma sonucu 0 ise bu sayilar esittir.
		// a=a-p0
		jz		x  ; esit ise x atla, aksi halde asagidan devam et
		setb	p1.2
		sjmp	basla
x:		setb	p1.1
		sjmp	basla

		end