
#include "aduc841.h"
			org		0000h
			sjmp	ayar	
ayar:		// cevap 6
			// adciçin dahili ref yani 2.5V
			// dac için harici ref 5V olsun.
			// adcden 4095 okunursa 2.5V gelmis demektir
			// ben bu 4095'i DAC yazarsam 5V olur.
			// yani otomatik olarak 2 ile çarpiliyor demektir
			
			mov		ADCCON1,#10111100b; dahili ref, ck1_ck0=11, aq1_aq0=11
			mov		ADCCON2,#00000000B; kanal 0
			mov		DACCON,#00101101B; 12 bit dac, harici ref

basla:		
			setb	sconv	; çevrim baslar
			jnb		adci,$
			clr		ADCI
			mov		DAC0H,ADCDATAH
			mov		DAC0L,ADCDATAL
			
			sjmp 	basla		
			END