	#include "aduc841.h"
	org		0000
	sjmp	ayar
ayar:
	; burada mikro 
	; ayarlari yapilir
basla:

	mov		r0,#12h
	mov		r1,#34h
	clr		c
xx:

	mov		a,#0f0h
	anl		a,r0 // r0 ait deger a=> a=10 oldu
	//swapla bunu
	swap	a    // a=01 oldu
	mov		r2,a  // sakladim 1'i 
	
	mov		a,#0fh
	anl		a,r1    // r1 ait deger -->> a= su anda 04h oldu

	// topla 1+4
	//p0=5 olmasi lazim
	clr		c
	add		a,r2
	mov		p0,a
	
	
	mov		p0,a
	
	// digeri aynisi zaten 
	bekle:  sjmp	bekle
	sjmp	basla
	
	end